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IESNIEGUMS AKCEPTA SAŅEMŠANAI LIDAPARĀTA MĀCĪBU IEKĀRTU IZMANTOŠANAI SALONA APKALPES LOCEKĻU APMĀCĪBĀ
APPLICATION FOR ACCEPTANCE OF AIRCRAFT TRAINING DEVICE FOR THE USE OF CABIN CREW TRAINING
	Mācību iekārtas lietotājs
User of training device

	Komersanta nosaukums:
Name of operator
	[bookmark: Text1]     

	Lidaparāta ekspluatanta apliecības turētājs 

AOC holder

	[bookmark: Check1]|_|
	Salona apkalpes locekļu mācību organizācija
Cabin Crew Training Organization
	[bookmark: Check2]|_|

	Mācību iekārtas novērtēšanas datums:
Training device evaluation date
	[bookmark: Text2]     




	Sākotnējā apmācībā izmantotā iekārta/ Initial training device

	Evakuācijas un lidojuma procedūru mācību iekārta
Evacuation and flight procedure training device
	[bookmark: Check3]|_|

	Uguns un dūmu mācību iekārta
Fire and smoke training device
	[bookmark: Check4]|_|

	Lidaparāta izeju mācību iekārta
Aircraft exit/ door training device
	|_|




	Uguns un dūmu mācību iekārta / Fire and smoke training device

	Identifikācijas kods vai nosaukums
The identification code or name
	     

	Īpašnieks/turētājs
Owner/ holder
	     

	Atrašanās vieta
Location
	     

	Nr.
	Prasības
Requirements
	Jā Yes
	Nē No
	N.p. Num
	Komentāri
Comments

	1
	Ugunsdzēšamais aparāts svara, izmēra, veida, lietošanas principa un darbības ziņā reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
	
Firefighting equipment is identical to the equipment installed in the aeroplane with respect to weight, dimension, controls, types and operation.
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	2
	Ugunsdzēšamā aparāta stiprinājums reālistiski attēlo reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Firefighting equipment brackets (used for restrain) are identical to those installed in the aeroplane
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	3
	Ugunsdzēšamie aparāti, ko lieto uguns dzēšanai, ir pildīti ar tādu reaģentu, kas ir alternatīvs Halon ugunsdzēšamajam līdzeklim un ir videi draudzīgs
Fire extinguishers used for live fire fighting are charged with Halon alternative extinguisher agent, which is environmentally friendly
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	4
	Uguns mācībās ir iespējams veikt simulāciju:
Fire trainer able to simulate fire in:
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	4.1
	salonā (piem., zem krēsla, bagāžas nodalījumā virs krēsliem, skapī)
cabin area (e.g. under seat, overhead bin, closet)
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	4.2
	virtuvē (piem., atkritumu tvertnē, krāsniņā, augšējā elektriskajā panelī)
galley area (e.g. garbage bin, upper electrical panel, oven)
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	4.3
	noslēgtā vietā (piem., atkritumu kastē, tualetē)
confined area (e.g. waste bin, lavatory)
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	4.4
	apslēptās zonās (piem., aiz paneļiem)
hidden areas (e.g., behind panels)
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	5
	Lidaparāta mācību iekārtās var veikt dūmu simulāciju, nodrošinot dūmu piepildītu vidi salona apkalpes locekļu mācībām
Training device supports smoke simulation in order to ensure simulated smoke-filled environment for cabin crew training
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	6
	Lidaparāta mācību iekārta ir konstruēta un apkalpota, nodrošinot,  ka tā kalpo savam nolūkam un to lietojot netiek apdraudēta salona apkalpes locekļu drošība un veselība
Aircraft training device is designed and maintained in a way that it serves its purpose and does not jeopardize cabin crew safety and health while using it
	|_|
	|_|
	|_|
	     




	Evakuācijas un lidojuma procedūru mācību iekārta/ Evacuation and flight procedure training device

	Identifikācijas kods vai nosaukums
The identification code or name
	     

	Īpašnieks/turētājs
Owner/ holder
	     

	Atrašanās vieta
Location
	     

	Nr.
	Prasības
Requirements
	Jā Yes
	Nē
No
	N.p.
Num
	Komentāri
Comments

	1
	Salona izkārtojums attiecībā uz izejām, avārijas izejām, virtuves zonu un drošības aprīkojuma izvietojumu reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
The layout of the cabin in relation to exits, emergency exits, galley areas, and safety equipment stowage represents the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	2
	Salona apkalpes locekļu un pasažieru sēdvietu izvietojums reālistiski attēlo lidaparāts tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Cabin crew and passenger seat positioning represent the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	3
	Izeju un avārijas izeju atvēršana  visos režīmos, tajā skaitā darbības metode, svars, balanss un atvēršanai nepieciešamais spēks ikdienā un avārijas situācijā, reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Operation of exits and emergency exits in all modes of operations – particularly in relation to method of operation, weight, balance and operating forces represent the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	4
	Drošības un ārkārtas situāciju iekārtas reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Provision of the safety and emergency equipment of the type provided in the training device represents the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	5
	Salona marķējumi (durvju un izeju darbība, aprīkojuma izvietojums, utt.) reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Cabin markings (door and exit operation, equipment location, etc.) represent the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	6
	Avārijas apgaismojums, ja tāds ir uzstādīts, reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Emergency lighting, if installed, represent the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	7
	Salona apkalpes locekļu savstarpējās sazināšanās ierīces (iekšējais telefons saziņai starp darba vietām/mikrofons pasažieru uzrunāšanai) un ar tām saistītās vadības pultis reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Cabin crew communication equipment (inter-phone interactive between stations/ passenger announcement system) and associated control panels represent the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	8
	Evakuācijas slīdtraps, ieskaitot normālu un rezerves varianta darbības metodi, reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Evacuation slide, including normal and standby methods of operation, represents the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	9
	Evakuācijas slīdtrapa augstums un leņķis reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Height and angle of inflated evacuation slides represent the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	10
	Lidaparāta mācību iekārtās var veikt dūmu/uguns simulāciju
Aircraft training device supports Smoke/ Fire simulation
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	11
	Lidaparāta mācību iekārtās var veikt dekompresijas simulāciju (ieskaitot skābekļa masku izkrišanu no pasažieru servisa paneļa) 
Aircraft training device supports decompression simulation (including oxygen mask deployment from passenger service unit)
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	12
	Salona apkalpes locekļu sēdvietas un drošības jostas reālistiski attēlo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Cabin crew jump seats/ harnesses represent the type of aircraft on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	13
	Lidaparāta mācību iekārta ir konstruēta un apkalpota, nodrošinot,  ka tā kalpo savam nolūkam un to lietojot netiek apdraudēta salona apkalpes locekļu drošība un veselība
Aircraft training device is designed and maintained in a way that it serves its purpose and does not jeopardize cabin crew safety and health while using it
	|_|
	|_|
	|_|
	     




	Lidaparāta izeju mācību iekārta / Aircraft door/ exit training device

	Identifikācijas kods vai nosaukums
The identification code or name
	     

	Īpašnieks/turētājs
Owner/ holder
	     

	Atrašanās vieta
Location
	     

	Nr.
	Prasības
Requirements
	Jā
Yes
	Nē
No
	N.p.
Num
	Komentāri
Comments

	1
	Izeju un avārijas izeju darbības metode reālistiski atspoguļo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Door/ emergency exit is modelled after the actual aeroplane door/ emergency exit
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	2
	Izeju un avārijas izeju svars reālistiski atspoguļo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Door/ emergency exit weight corresponds with the aircraft type on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	3
	Izeju un avārijas izeju balanss, kā arī atvēršanai nepieciešamais spēks ikdienā un avārijas situācijā reālistiski atspoguļo lidaparāta tipu, uz kura būs kvalificēts strādāt salona apkalpes loceklis
Door/ emergency exit balance, including operating forces in daily and emergency situations, corresponds with the actual aircraft type on which the cabin crew member will be qualified to operate
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	4
	Izeju un avārijas izeju mācību iekārta nodrošina līdzekļus slīdtrapa manuālas aktivizēšanas apmācībai
Door/ emergency exit operation includes evacuation slide manual inflation means
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	5
	Izeju un avārijas izeju mācību iekārta nodrošina avārijas situācijas simulāciju ar izeju atvēršanas palīgierīču atteici un nepieciešamo spēku, lai šādā gadījumā aktivizētu slīdtrapu
Door/ emergency exit operation in emergency mode, includes failure of power assist system. This is to include action and forces required to operate and deploy evacuation slide.
	|_|
	|_|
	|_|
	     

	6
	Lidaparāta mācību iekārta ir konstruēta un apkalpota, nodrošinot,  ka tā kalpo savam nolūkam un to lietojot netiek apdraudēta salona apkalpes locekļu drošība un veselība
Aircraft training device is designed and maintained in a way that it serves its purpose and does not jeopardize cabin crew safety and health while using it
	|_|
	|_|
	|_|
	     




	Mācību iekārtu vai iekārtas novērtēja (vārds, uzvārds un paraksts)
Name, surname and signature of the person who carried out ATD evaluation
     


	Es, apkalpju apmācību vadītājs, apliecinu, ka šajā iesniegumā norādītā informācija ir patiesa. Es paziņošu valsts aģentūrai „Civilās aviācijas aģentūra” par visām izmaiņām, kas skars iesniegumā norādīto informāciju.
I, head of training, declare that the information provided on this form is correct. I will notify the Civil Aviation Agency of Latvia of all changes to the information provided.

	
Paraksts ______________Vārds, Uzvārds:       
Signature                           Name, Surname
	
Datums:      
Date
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